**ИНСТРУКЦИЯ**

**по установке изделия Soft-Shock S-9 на карабин Сайга-9**

Изделие **SoftShock S-9** **Gen.2** компании **GunEthics** предназначено для использования на карабинах Сайга-9 и Сайга TR9 “Paradox”.  
Применение данного изделия в значительной степени снижает удары массивного затвора в крайних положениях, минимизирует увод и подброс ствола при выстреле, что особенно важно при темповой стрельбе, в т.ч. при применении карабина в спортивных целях.

Изделие состоит из следующих частей:

1. Корпус изделия
2. Демпферная пружина
3. Шайба-фиксатор

Установка изделия на оружие производится следующим образом:

1. **Разрядить оружие! Убедиться, что оружие разряжено!**   
   Произвести спуск курка! Установка и снятие изделия производится при спущенном курке!
2. Открыть крышку ствольной коробки.
3. Снять возвратный механизм.
4. Вставить изделие в ствольную коробку.
5. Продвинуть изделие по направляющим ствольной коробки до упора, как показано на рисунке



1. Вставить возвратный механизм, размещая пятку с выступами для соединения со ствольной коробкой СПРАВА от ствольной коробки, как показано на рисунке



1. Доведя пятку возвратного механизма до выреза в направляющих ствольной коробки, повернуть пятку вниз и завести её в ствольную коробку, как показано на рисунке



1. Совместить выступы пятки с пазами ствольной коробки и зафиксировать возвратный механизм.
2. Подвинуть изделие назад до упора.
3. Немного потянуть пружину возвратного механизма вперёд до освобождения прорези, как показано на рисунке



1. Установить шайбу-фиксатор в прорезь изделия. Отпустить возвратную пружину, убедиться, что изделие прижато пружиной к задней части ствольной коробки.
2. Закрыть крышку ствольной коробки.
3. Проверить работу механизмов, произведя несколько циклов работы оружия вхолостую!

Снятие изделия с оружия производится следующим образом:

1. **Разрядить оружие! Убедиться, что оружие разряжено!**
2. Произвести спуск курка! Установка и снятие изделия производится при спущенном курке!
3. Открыть крышку ствольной коробки.
4. Снять шайбу-фиксатор
5. Подвинуть изделие вперёд
6. Снять возвратный механизм, для чего вывести выступы пятки из зацепления с пазами ствольной коробки, повернуть пятку против часовой стрелки в направлении выреза в направляющих ствольной коробки и извлечь возвратный механизм из ствольной коробки.
7. Подвинуть изделие назад и вынуть его из ствольной коробки.  
     
   Оружие готово к чистке и обслуживанию.  
     
   **Изменения в Gen.2:**  
   1. Изменено крепление демпферной пружины. Убраны винты фиксации пружины.

2. Для установки шайбы-фиксатора не нужно полностью выводить возвратную пружину из корпуса буфера, достаточно слегка потянуть пружину вперёд

3. Материал корпуса буфера изменён на более мягкий.